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一、勘探开发面临的问题
1、深层海相地层地震相、沉积相研究较少。海相地层中，除目前已开发的飞仙关组、长兴组以礁滩相为主，嘉陵江组、雷口坡组以台内滩为主外，其余层系储层沉积环境、沉积相研究较少。
2、储层预测难度较大，储层评价手段单一。对于埋深大、厚度薄的深层海相气藏，及砂层厚度大、有效层厚度薄的低渗致密砂岩气藏，储层预测及储层评价方法有待攻关研究。
3、没有地层压力预测技术手段。普光地区地层从浅至深具有多套压力系统，目前还缺少有效的地层压力预测技术手段；
4、普光气田高含硫化氢气田开发后期硫沉积对气井产能影响较大，需深化硫沉积机理及对气藏开发的影响方面的研究；
[bookmark: _Toc396752650]5、普光主体边水能量较强，气田稳产风险加大，需加强边水气藏控水、治水或排水方面的研究；
6、普光气田为具层状特征的块状气藏，不同品质储层交互分布，常规储层动用程度评价方法技术不适用。随着开发进入中后期，需要开展提高储量动用程度、提高采收率等方面的研究。
二、高含硫气田勘探开发技术交流内容
1、深层海相地层地震相、沉积相研究方法；
2、岩溶气藏、致密砂岩气藏等特殊气藏成藏机理研究方法及储层预测方法；
3、地层压力预测技术；
4、硫沉积机理及对气田开发的影响；
5、高含硫边、底水气藏控水稳气技术政策；
6、礁滩相碳酸盐岩气藏储层动用状况评价方法、流动单元（或剩余气分布）研究及提高采收率技术对策。

